{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Прайс CARVIS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":41,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Прайс CARVIS","index":0,"n_rows":104,"n_cols":7,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,6],[50,0,50,6],[87,0,87,6],[43,1,49,1],[43,2,49,2],[88,0,88,6],[93,0,93,6],[64,0,64,6],[97,0,97,6],[78,0,78,6],[70,0,70,6],[68,0,68,6],[65,0,65,6],[38,1,41,1],[26,2,28,2],[20,2,25,2],[20,1,25,1],[38,2,41,2],[29,2,33,2],[34,2,37,2],[34,1,37,1],[29,1,33,1],[11,0,11,6],[12,0,12,6],[26,1,28,1],[14,1,19,1],[14,2,19,2],[9,3,9,6],[9,2,10,2],[7,0,7,6],[6,0,6,6],[0,3,0,6],[1,2,5,3],[1,4,5,6],[9,1,10,1],[8,0,8,6],[9,0,10,0]]}
[null,null,null,"ООО «ВидеоСистемы»"]
[null,null,"Режим работы\nПн-Вт: с 9:00 до 18:00 (МСК+4)\nСб, Вс выходной\n",null,"656023, Россия, г. Барнаул\nпр-т Космонавтов, д. 12/1, офис 104\nТел: +7 (3852) 203-004\ninfo@carvis.org\nwww.carvis.org"]
[]
[]
[]
[]
["Прайс-лист"]
["все превиденные цены указаны в  рублях и действительны на 20.11.2017"]
[]
["Модель","Фотография","Описание","Цена, руб"]
[null,null,null,"Розничная","Опт 1","Опт 2","Опт 3"]
["Регистраторы автомобильные"]
["4-х канальные"]
["CARVIS MD-104SD+3G+GPS",null,"Автомобильный видеорегистратор подключение до 4 аналоговых камер видеонаблюдения.,аудио 4вх./1 вых, видео 4вх./1 вых, 3*CIF/1*D1, Hi3512, поддержка 1 карты SD до 128 Гб.,GPS, 3G.",11400,11400,11400,11400]
["CARVIS MD-214SD",null,"Автомобильный видеорегистратор подключение до 4 аналоговых камер видеонаблюдения, аудио 4вх./1 RCA вых, видео 4вх./1 RCA вых./1 VGA вых, 4*960H, 1 карта SD до 256Gb., встроенные ультра конденсаторы, поддержка 3G/4G, GPS, WiFi.",6800,{"$f":"D15*0.95","v":6460},{"$f":"D15*0.85","v":5780},{"$f":"D15*0.75","v":5100}]
["CARVIS MD-214SD+GPS",null,null,9800,9310,8330,7350]
["CARVIS MD-214SD+3G+GPS",null,null,15100,14345,12835,11325]
["CARVIS MD-214SD+WiFi",null,null,11100,10545,9435,8325]
["CARVIS MD-214SD+3G+GPS+WiFi",null,null,16700,{"$f":"D19*0.95","v":15865},{"$f":"D19*0.85","v":14195},{"$f":"D19*0.75","v":12525}]
["CARVIS MD-214SD+4G+GPS+WiFi",null,null,18200,17290,15470,13650]
["CARVIS MD-224HDD",null,"Автомобильный видеорегистратор подключение до 4 аналоговых камер видеонаблюдения, аудио 4вх./1 вых,видео 4 комп.вх./1 комп. вых.,  PAL/NTSC, 4*960H, поддержка жесткого диска SATA до 2Тб, SD карты до 256Гб, 3G/4G, GPS, WiFi.",11000,{"$f":"D21*0.95","v":10450},9350,8250]
["CARVIS MD-224HDD+GPS",null,null,14100,13395,11985,10575]
["CARVIS MD-224HDD+3G+GPS",null,null,18800,17860,15980,14100]
["CARVIS MD-224HDD+WiFi",null,null,14500,13775,12325,10875]
["CARVIS MD-224HDD+3G+GPS+WiFi",null,null,21900,{"$f":"D25*0.95","v":20805},{"$f":"D25*0.85","v":18615},{"$f":"D25*0.75","v":16425}]
["CARVIS MD-224HDD+GPS+RJ45",null,null,15100,14345,12835,11325]
["CARVIS MD-314SD",null,"Автомобильный AHD видеорегистратор подключение до 4 аналоговых камер видеонаблюдения, аудио 4вх./1 RCA вых, видео 4вх./1 RCA вых./1 VGA вых, 4*720P, 1 карта SD до 256Gb. встроенные ультра конденсаторы, поддержка 3G, WiFi.",8100,7695,6885,6075]
["CARVIS MD-314SD+3G+GPS",null,null,16800,15960,14280,12600]
["CARVIS MD-314SD+WiFi",null,null,13500,12825,11475,10125]
["CARVIS MD-3142SD",null,"Автомобильный AHD видеорегистратор подключение до 4 аналоговых камер видеонаблюдения, аудио 4вх./1 RCA вых, видео 4вх./1 RCA вых./1 VGA вых, 4*720P, 2 карты SD по 256Gb. встроенный G-сенсор, встроенные ультра конденсаторы, поддержка 3G/4G, GPS, WiFi.",10800,{"$f":"D30*0.95","v":10260},9180,8100]
["CARVIS MD-3142SD+GPS",null,null,12600,11970,10710,9450]
["CARVIS MD-3142SD+3G+GPS",null,null,18400,17480,15640,13800]
["CARVIS MD-3142SD+WiFi",null,null,14300,13585,12155,10725]
["CARVIS MD-3142SD+3G+GPS+WiFi",null,null,22000,20900,18700,16500]
["CARVIS MD-314HDD",null,"AHD видеорегистратор подключение до 4 аналоговых и AHD камер видеонаблюдения, аудио 4вх./1 вых,видео 4 комп.вх./2 комп. вых.,  PAL/NTSC, 4*720P, встроенный G-сенсор, поддержка 1 жесткого диска SATA до 2Тб., 3G, WiFi.",16600,15770,14110,12450]
["CARVIS MD-314HDD+3G+GPS",null,null,24000,22800,20400,18000]
["CARVIS MD-314HDD+WiFi",null,null,20600,{"$f":"D37*0.95","v":19570},17510,15450]
["CARVIS MD-314HDD+GPS+WiFi",null,null,22500,21375,19125,16875]
["CARVIS MD-324HDD",null,"AHD видеорегистратор подключение до 4 аналоговых и AHD камер видеонаблюдения, аудио 4вх./1 вых,видео 4 комп.вх./1 комп. вых.,  PAL/NTSC, 4*720P, поддержка 1 жесткого диска SATA до 2Тб., 3G, WiFi.",14700,13965,12495,11025]
["CARVIS MD-324HDD+3G+GPS",null,null,22600,21470,19210,16950]
["CARVIS MD-324HDD+WiFi",null,null,18800,{"$f":"D41*0.95","v":17860},15980,14100]
["CARVIS MD-324HDD+3G+GPS+WiFi",null,null,25200,{"$f":"D42*0.95","v":23940},21420,18900]
["8-ми канальные"]
["CARVIS MD-428HDD",null,"Автомобильный AHD видеорегистратор подключение до 8 AHD камер видеонаблюдения. аудио 8вх./1 вых,видео 8 комп.вх./2 комп, 8*1080N, поддержка 1 жесткого диска SATA до 2Тб, поддержка SD карты до 256Gb, поддержка GPS, поддержка 3G/4G, поддержка WiFi.",21900,{"$f":"D44*0.95","v":20805},{"$f":"D44*0.85","v":18615},{"$f":"D44*0.75","v":16425}]
["CARVIS MD-428HDD+3G+GPS",null,null,26800,{"$f":"D45*0.95","v":25460},{"$f":"D45*0.85","v":22780},{"$f":"D45*0.75","v":20100}]
["CARVIS MD-428HDD+GPS+WiFi",null,null,26800,25460,22780,20100]
["CARVIS MD-428HDD+4G+GPS",null,null,28100,26695,23885,21075]
["CARVIS MD-428HDD+WiFi",null,null,25300,24035,21505,18975]
["CARVIS MD-428HDD+3G+GPS+WiFi",null,null,27000,{"$f":"D49*0.95","v":25650},{"$f":"D49*0.85","v":22950},{"$f":"D49*0.75","v":20250}]
["CARVIS MD-428HDD+4G+GPS+WiFi",null,null,30000,28500,25500,22500]
["Камеры автомобильные"]
["CARVIS MC-101",null,"Автомобильная, всепогодная, влагозащищенная, цветная камера переднего вида 420 TVL, 0,01 Lux, PAL, угол обзора 120 градусов, рабочая температура -40 °С...+85 °С",1200,{"$f":"D52*0.95","v":1140},{"$f":"D52*0.85","v":1020},{"$f":"D52*0.75","v":900}]
["CARVIS MC-201",null,"Автомобильная, всепогодная, влагозащищенная, цветная камера переднего вида 600 TVL, 0,01Lux, PAL, угол обзора 150 градусов, рабочая температура -40°С…+85°С",1600,1520,1360,1200]
["CARVIS MC-201IR",null,"Автомобильная, всепогодная, влагозащищенная, цветная камера переднего вида 600 TVL, 0,01Lux, PAL, угол обзора 90 градусов, рабочая температура -40°С…+85°С, ИК-подсветка (10м)",1600,1520,1360,1200]
["CARVIS MC-204IR",null,"Антивандальная купольная автомобильная камера,1/3\" CMOS PC1099, 800 TVL, (1099), 2.8мм, 0,01Lux, PAL, 12 ИК диодов, угол обзора 100 градусов, рабочая температура -30°С…+70°С, ИК-подсветка (12м)",1600,1520,1360,1200]
["CARVIS MC-301 (AHD 720P)",null,"Автомобильная, всепогодная, влагозащищенная, цветная камера переднего вида 1/3″ CMOS AR0130, 1,3 Mpx (1280×960), 2,8мм, PAL, 0,01Lux, угол обзора 110 градусов, рабочая температура -40°С…+85°С",1950,{"$f":"D56*0.95","v":1852.5},1657.5,1462.5]
["CARVIS MC-303 (AHD 720P)",null,"Автомобильная, цветная миниатюрная AHD камера,1/3 '' CMOS AR0130, 1 Мп (720P) , 2.8мм, 0,01Lux, PAL, угол обзора 100 градусов",2200,2090,1870,1650]
["CARVIS MC-304IR (AHD 720P)",null,"Антивандальная купольная автомобильная AHD камера, 1/3 '' PAS5130, 1,3 Mп (960P), 2.8мм, 0,01Lux, PAL, 12 ИК диодов, угол обзора 100 градусов, рабочая температура -30 ℃…+70 ℃, ИК-подсветка (12м)",2100,1995,1785,1575]
["CARVIS MC-324IR (AHD 720P, WDR)",null,"Антивандальная купольная автомобильная AHD камера, 1/3 '' Sony IMX225+V20E, 1,3 Mп (960P), 2.8мм, 0,05Lux, аппаратный WDR, PAL, 12 ИК диодов, угол обзора 90 градусов, рабочая температура -40 ℃…+70 ℃, ИК-подсветка (12м)",2600,{"$f":"D59*0.95","v":2470},2210,1950]
["CARVIS MC-315IR ExdIIC (взрывозащищенная)",null,"Взрывозащищенная  AHD камера, 1/3 '' CMOS AR0130, 960P, 2.8мм, 0,1 Lux, PAL, 36 ИК диодов,  угол обзора 90 градусов, рабочая температура - 25 ℃…+70 ℃, относительная влажность ≤95% (+25℃),  ИК подстветка (25м), стандарт взрывозащиты - ExdIIC",16200,15390,13770,12150]
["CARVIS MC-403 (AHD 1080P)",null,"Автомобильная, цветная миниатюрная AHD камера,1/2,7 '' OV2710+NVR2441H, 2 Мп (1080P) , 3.6мм, 0,01Lux, PAL, угол обзора 90 градусов",2400,2280,2040,1800]
["CARVIS MC-423 (AHD 1080P, WDR)",null,"Автомобильная, цветная миниатюрная AHD камера, 1/2,9'' IMX290(STARVIS)+EN771, 2 Мп (1080P) , 3.6мм, 0,0001Lux, PAL, аппаратный WDR, BLC, HLC, угол обзора 90 градусов",3300,3135,2805,2475]
["CARVIS MC-404IR (AHD 1080P)",null,"Антивандальная купольная автомобильная AHD камера, 1/3 '' PAS5220, 2 Mп (1080P), 3,6мм, 0,01Lux, PAL, 12 ИК диодов, угол обзора 90 градусов, рабочая температура -30 ℃…+70 ℃, ИК-подсветка (12м)",2450,2327.5,2082.5,1837.5]
["CARVIS MC-424IR (AHD 1080P, WDR)",null,"Антивандальная купольная автомобильная AHD камера, 1/2,9'' Sony IMX290(STARVIS)+EN771, 2 Мп (1080P), 3,6мм, 0,0001Lux, аппаратный WDR, HLC, BLC,  PAL, 12 ИК диодов, угол обзора 90 градусов, рабочая температура -30 ℃…+70 ℃, ИК-подсветка (12м)",3400,3230,2890,2550]
["Сопутствующее оборудование"]
["Мониторы автомобильные"]
["CARVIS MT-207",null,"Автомобильный монитор/телевизор 7 дюймов. PAL/NTSC (авто определение), разрешение 800 * 480, Авиационный/BNC/RCA(2шт.).",3400,{"$f":"D67*0.95","v":3230},{"$f":"D67*0.85","v":2890},{"$f":"D67*0.75","v":2550}]
["CARVIS MT-104",null,"Автомобильный монитор/телевизор 4 дюйма, PAL/NTSC (авто определение), RCA (2шт.).",2600,{"$f":"D68*0.95","v":2470},{"$f":"D68*0.85","v":2210},{"$f":"D68*0.75","v":1950}]
["Микрофоны"]
["Микрофон MIC1",null,"Микрофон активный с АРУ, RCA, питание, 6 м.кв.",420,{"$f":"D70*0.95","v":399},{"$f":"D70*0.85","v":357},{"$f":"D70*0.75","v":315}]
["Кабели и переходники"]
["Кабель 4pin(мама) — 1bnc+2rca+1power 0,2м",null,"Универсальный переходник, позволяющий подключить к авиационному разъему GX16 камеру наблюдения, микрофон или монитор с BNС/RCA разъемами.  Длина переходника — 0,2 метра.",280,{"$f":"D72*0.95","v":266},{"$f":"D72*0.85","v":238},{"$f":"D72*0.75","v":210}]
["Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 2м",null,"Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор. Длина кабеля — 2 метра. Применяется для подключения к регистратору перефирии расположенной в непосредственной близости.",280,{"$f":"D73*0.95","v":266},{"$f":"D73*0.85","v":238},{"$f":"D73*0.75","v":210}]
["Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 5м",null,"Переходник, позволяющий соединить между собой автомобильный регистратор и камеру наблюдения или монитор. Длина кабеля — 5 метра. Наиболее часто применяемый удлиннитель авиационного интерфейса GX16.",320,304,{"$f":"D74*0.85","v":272},{"$f":"D74*0.75","v":240}]
["Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа) 10м",null,"Переходник, используемый для соединения между собой автомобильного регистратора и камеры видеонаблюдения наблюдения. Длина кабеля — 10 метра. Применяется для подключения наиболее удаленных от регистратора камер видеонаблюдения, например: камеры расположенной в задней части автобуса. ",480,456,408,360]
["Кабель 4pin(мама) — 1video+1power 5m",null,"Применяется для подключения к регистратору камеры или монитора с RCA разъемами. Длина кабеля — 5 метров. С одной стороны переходника авиационный штекер, с другой — 1 разъем RCA (видео) и 1 штекер питания.",320,304,272,240]
["Кабель 4pin(мама) — 1video+1audio+2power 5m",null,"Используется для подключения к регистратору камеры или монитора и микрофона с RCA разъемами.  Длина кабеля — 5 метров. С одной стороны переходника авиационный штекер, с другой — 1 разъем RCA (видео), 1 разъем RCA (аудио) и 2 штекера питания.",390,370.5,331.5,292.5]
["Кабель 4pin(мама) — 4pin(папа)+1audio+1power 5m",null,"Применяется для подключения к регистратору камеры с разъемом GX16 и микрофона с RCA разъемом.  Длина кабеля — 5 метров. С одной стороны переходника авиационный штекер, с другой — 1 разъем RCA (аудио),  штекера питания и авиационный интерфейс.",390,370.5,331.5,292.5]
["Аксессуары"]
["Штекер коммутации камер и монитора",null,"Предназначен для подключения четырех камер и одного монитора к автомобильному регистратору.",650,{"$f":"D80*0.95","v":617.5},552.5,487.5]
["Переходник USB — SATA",null,"Предназначен для подключения жестких дисков к персональному компьютеру и снятия информации с диска. (Переходник продаются без жесткого диска).",450,427.5,382.5,337.5]
["Салазки для жесткого диска",null,"Предназначены для удобной работы с жёсткими дисками форм-фактора 2.5\", при необходимости постоянной замены жестких дисков.",390,370.5,{"$f":"D82*0.85","v":331.5},{"$f":"D82*0.75","v":292.5}]
["Кронштейн пластиковый",null,"Предназначается для крепления фронтальных камер в стандартном корпусе на лобовое стекло автомобиля.",180,171,{"$f":"D83*0.85","v":153},{"$f":"D83*0.75","v":135}]
["Кронштейн металлический",null,"Предназначен для крепления антивандальных камер видеонаблюдения, таких как: CARVIS MC-204IR и в подобном корпусе. Применяется в основном снаружи транспортного средства.",250,237.5,{"$f":"D84*0.85","v":212.5},{"$f":"D84*0.75","v":187.5}]
["Разъем GX16 12M-4",null,"Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-4. Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12V, GND), аудио, видео. Тип \"папа\".",80,76,{"$f":"D85*0.85","v":68},{"$f":"D85*0.75","v":60}]
["Разъем GX16 12M-4A",null,"Разъём цилиндрический малогабаритный GX16 12M-4A. Может быть использован для подключения камер, микрофона и монитора. Содержит 4 контакта: питание (+12V, GND), аудио, видео. Тип \"мама\".",39,{"$f":"D86*0.95","v":37.049999999999997},{"$f":"D86*0.85","v":33.15},{"$f":"D86*0.75","v":29.25}]
["Кабель КДВВГ 4х0.20 мм.кв.",null,"Малогабаритный кабель с четырьмя многопроволочными медными жилами сечением 0,2мм.",16,16,16,16]
["Носители данных"]
["SD карты"]
["SD карта на 32Гб",null,"Карта памяти SDHC с применением технологии Ultra Hight Speed имеют скорость передачи данных до 60 MB/s.",990,990,990,990]
["SD карта на 64Гб",null,"Карта памяти SDHC с применением технологии Ultra Hight Speed имеет скорость передачи данных до 60 MB/s",1800,1800,1800,1800]
["SD карта на 128Гб",null,"Карта памяти SDHC с применением технологии Ultra Hight Speed имеет скорость передачи данных до 60 MB/s",3900,3900,3900,3900]
["SD карта на 256Гб",null,"Карта памяти SDHC с применением технологии Ultra Hight Speed имеет скорость передачи данных до 60 MB/s",9800,9800,9800,9800]
["Жесткие диски"]
["Жесткий диск на 500Гб, WD5000LPCX",null,"WD Blue Mobile WD5000LPCX",3200,3200,3200,3200]
["Жесткий диск на 1Тб, WD10JPVX",null,"WD Blue Mobile WD10JPVX",3900,3900,3900,3900]
["Жесткий диск на 2Тб, ST2000LM015",null,"Seagate BarraCuda ST2000LM015",6500,6500,6500,6500]
["Готовые решения"]
["Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы, 4-х канальный",null,"На основе оборудования CARVIS 4-х канальный комплект видеонаблюдения для учебного автомобиля автошколы. Вся видео и аудио информация записывается регистратором циклично на карту памяти SD объемом до 128 Гб. Камеры видеонаблюдения, с широким углом обзора в 150°(по диагонали), позволяют фиксировать одновременно все необходимые точки, что позволяет использовать комплект в связи с постановлением правительства РФ №1097 от 24.10.2014",12900,{"$f":"D99*0.95","v":12255},{"$f":"D99*0.85","v":10965},{"$f":"D99*0.75","v":9675}]
["Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы, 6-ти канальный",null,"На основе оборудования CARVIS 6-ти канальный комплект видеонаблюдения для учебного автомобиля автошколы.\nВся видео и аудио информация записывается регистратором циклично на жесткий диск объемом до 1 Тб или на карту памяти SD объемом до 128 Гб. Камеры видеонаблюдения, с широким углом обзора в 120°(по диагонали), позволяют фиксировать одновременно все необходимые точки, что позволяет использовать комплект в связи с постановлением правительства РФ №1097 от 24.10.2014.",26300,24985,22355,19725]
["Комплект видеонаблюдения для автобуса, маршрутного такси",null,"На основе оборудования CARVIS стандартный комплект видеонаблюдения в общественный транспорт, для контроля действий водителя и разбора нештатных ситуаций посредством анализа видеоматериалов. Видеорегистратор CARVIS позволяет сохранить длительный архив на SD карту до 128Гб, с частотой кадров, достаточной для детального разбора тех или иных моментов. Комплект сформирован в соответствие с нормами Федерального закона «О транспортной безопасности».",15900,15105,13515,11925]
["Комплект видеонаблюдения для автобуса, трамвая, троллейбуса",null,"На основе оборудования CARVIS стандартный комплект видеонаблюдения в общественный транспорт, для контроля действий водителя и разбора нештатных ситуаций посредством анализа видеоматериалов. Видеорегистратор CARVIS позволяет сохранить длительный архив на жесткий диск до 1Тб, с частотой кадров, достаточной для детального разбора тех или иных моментов. Комплект сформирован в соответствие с нормами Федерального закона «О транспортной безопасности».",21900,20805,18615,16425]
["Комплект видеонаблюдения для спецтранспорта",null,"На основе оборудования CARVIS система видеофиксации рабочей зоны для оснащения экскаваторов на гусеничном ходу и автомобильном шасси, бульдозеров на гусеничном ходу предназначена для повышения эффективности управления и безопасности эксплуатации транспортного комплекса. ",23000,21850,19550,17250]
["Комплект видеонаблюдения для инкассаторского автомобиля",null,"Комплект собран на базе современного регистратора CARVIS MD-428HDD, обеспечивающего запись в режиме 8*1080N*25к/с. Также используются камеры на базе новейшей матрицы SONY IMX290 (STARVIS), которая поддерживает аппаратный WDR и обладает очень хорошей светочувствительностью.",57200,54340,48620,42900]